**Załącznik nr 1 A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.1.1. Doskonalenie kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.” – na potrzeby pracowni gastronomicznej.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj wyposażenia (nazwa sprzętu)** | **Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych wyposażenia (sprzętu)** | **Jednostka miary** | **Ilość szt.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych dla montażu wzdłuż ściany o długości 4175 mm, w najwyższej klasie higieny E-1 tworzący kompozycyjną całość, zamontowany na szynie montażowej, składający się z następujących szafek: |  |  |  |
| **1.A** | Szafka górna wisząca otwierana do góry (uchylna klapa) | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, składa się z min. 3 półek o grubości min. 18 mm (4 wnęk) oklejonych okleiną PCV o grubości PCV, front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku otwierany do góry, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz podnośniki posiadające mechanizmy samo domykające.  Wymiary: wysokość 960 mm, szerokość 835 mm, głębokość 300 mm |  | **5** |
| 1.B | Szafka dolna stojąca z 3 szufladami | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, składa się z min. 3 szuflad o bokach perforowanych, front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz system samo domykający. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 800 mm, głębokość 560 mm |  | **1** |
| 1.C | Szafka dolna stojąca z 5 szufladami | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, składa się z min. 5 szuflad o perforowanych bokach, front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz podnośniki posiadające mechanizmy samo domykające. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg, zakrytych cokolikiem z gumową uszczelką zamontowanego na klipsach montażowych.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 800 mm, głębokość 560 mm |  | **1** |
| 1.D | Szafka dolna stojąca z podwójnymi drzwiczkami | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, szafka z drzwiczkami otwieranymi podwójnie o wymiarach wysokości 713 mm i szerokości 396 mm, front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz posiadające mechanizmy samo domykające. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 800 mm, głębokość 560 mm |  | **3** |
| 1.E | Szafka dolna stojąca z koszem Cargo | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, szafka z zamontowanym koszem Cargo trzy poziomowa w kolorze chrom, front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz mechanizmy samo domykające. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 175 mm, głębokość 560 mm |  | **1** |
| 1.F | Blat granitowy | Blat granitowy o grubości min. 30 mm do przykrycia dolnych szafek, o długości 4175 mm i głębokości 570 mm w kolorze jasnoszarym. |  | **1** |
| 2. | Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych dla montażu wzdłuż ściany o długości 3080 mm, w najwyższej klasie higieny E-1 tworzący kompozycyjną całość, zamontowany na szynie montażowej, składający się z następujących szafek: |  |  |  |
| 2.A | Szafka górna wisząca otwierana do góry | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, składa się z min. 3 półek o grubości min. 18 mm (4 wnęk), front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz podnośniki posiadające mechanizmy samo domykające.  Wymiary: wysokość 960 mm, szerokość 770 mm, głębokość 300 mm |  | **4** |
| 2.B | Szafka dolna stojąca podzielona na trzy części w środku. W szafce ma być zastosowany system przesuwanych drzwi. | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, szafka z systemem drzwi przesuwanych w kolorze aluminium podzielona wewnątrz na trzy równe części, front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz mechanizmy samo domykające. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 3080 mm, głębokość 560 mm |  | **1** |
| 2.C | Blat granitowy | Blat granitowy o grubości min. 30 mm do przykrycia dolnej szafki, o długości 3080 mm i głębokości 570 mm w kolorze jasnoszarym. |  | **1** |
| 3. | Zestaw szafek kuchennych dolnych dla montażu wzdłuż ściany o długości 3830 mm, w najwyższej klasie higieny E-1 tworzący kompozycyjną całość, zamontowany na szynie montażowej, składający się z następujących szafek: |  |  |  |
| 3.A | Szafka kuchenna dolna | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, szafka z drzwiczkami otwieranymi pojedynczo na lewą stronę, wewnątrz min. 2 półki (3 wnęki) front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyt krawędziowy w kolorze aluminium oraz mechanizm samo domykające. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 500 mm, głębokość 560 mm |  | **1** |
| 3.B | Szafka kuchenna dolna zlewozmywakowa | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, szafka z drzwiczkami otwieranymi podwójnie, front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz mechanizmy samo domykające. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 850 mm, głębokość 560 mm |  | **2** |
| 3.C | Szafka kuchenna dolna | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, szafka z drzwiczkami otwieranymi pojedynczo na prawą stronę, front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz mechanizm samo domykający. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 430 mm, głębokość 560 mm |  | **1** |
| 3.D | Blat granitowy | Blat granitowy o grubości min. 30 mm do przykrycia dolnych szafek, o długości 2630 mm i głębokości 570 mm w kolorze jasnoszarym. |  | **1** |
| 3.E | Zlewozmywak granitowy dwukomorowy | Dopasowany do szafek zlewozmywakowych z pkt. 3B. Musi posiadać atest - dopuszczenie do kontaktu z żywnością, Kolor zlewozmywaka czarny. |  | **2** |
| 3.F | Bateria zlewozmywakowa z wyciągniętą wylewką | Dopasowana do zlewozmywaka z pkt. 3.E. Kolor baterii czarny pasujący do zlewozmywaka. |  | **2** |
| 4. | Zestaw szafek kuchennych dolnych dla montażu wzdłuż ściany o długości 3830 mm, w najwyższej klasie higieny E-1 tworzący kompozycyjną całość, zamontowany na szynie montażowej, składający się z następujących szafek: |  |  |  |
| 4.A | Szafka kuchenna dolna zlewozmywakowa | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, szafka z drzwiczkami otwieranymi pojedynczo, front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz mechanizmy samo domykające. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 600 mm, głębokość 560 mm |  | **2** |
| 4.B | Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z ociekaczem | Dopasowany do szafek zlewozmywakowych z pkt. 4.A. Musi posiadać atest - dopuszczenie do kontaktu z żywnością, Kolor zlewozmywaka czarny. |  | **2** |
| 4.C | Bateria zlewozmywakowa z wyciągniętą wylewką | Dopasowana do zlewozmywaka z pkt. 4.B. Kolor baterii czarny pasujący do zlewozmywaka. |  | **2** |
| 4.D | Szafka kuchenna dolna | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, szafka z drzwiczkami otwieranymi pojedynczo na lewą stronę, w środku min. 2 półki (3 wnęk) front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz mechanizm samo domykający. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 300 mm, głębokość 560 mm |  | **1** |
| 4.E | Szafka kuchenna dolna | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie płyty oklejone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, szafka z drzwiczkami otwieranymi pojedynczo na prawą stronę, w środku min. 2 półki (3 wnęki)front szafki wykonany z płyty MDF lakierowany podwójną warstwą w kolorze białego połysku, uchwyty krawędziowe w każdej szafce w kolorze aluminium oraz mechanizm samo domykający. Szafka zamontowana na nóżkach meblowych o wys. min. 100 mm i przewidywanym max. obciążeniem do 500 kg.  Wymiary: wysokość 820 mm, szerokość 530 mm, głębokość 560 mm |  | **1** |
| 4.F | Blat granitowy | Blat granitowy o grubości min. 30 mm do przykrycia dolnych szafek, o długości 2030 mm i głębokości 570 mm w kolorze jasnoszarym. |  | **1** |

**Z uwagi na istniejącą zabudowę wnętrza Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów mebli. Kolorystyka mebli została dobrana do aranżacji wnętrza.**

**UWAGA:** Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Nazwy własne producentów materiałów i pomocy dydaktycznych podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.